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Расчет стоимости планируемого инициативного проекта
«Активное поколение» (поставка и монтаж комплекса для воркаута СО-7.221)
	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1
	Воркаут
СО 7.221
[image: X:\2. СО\07. Воркаут\СО 7.221\СО 7.221.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2600 (± 5%)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	5300 (± 5%)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 2800 (± 5%)

	
	
	
	
	Высота скамьи для пресса, турников (мм) 
	730, 930, 1000, 1200, 2100, 2300

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Столбы
	В кол-ве 12 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 2,5 мм. Для избегания травм на вертикальных торцах труб должны быть вварены эллиптические металлические заглушки.

	
	
	
	
	Перекладины
	В кол-ве 9 шт. Должны быть 3 шт. длиной не менее 1200 мм и 6 шт. длиной не менее 500 мм, изготовлены из трубы диаметром не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. 
Перекладины должны:
· иметь на концах отверстия
· крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.

	
	
	
	
	Скамья для пресса
	В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1600 мм и изготовлен из деревянного бруса сечением не менее 100х100 мм, закрепленного на перекладинах из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Должна располагаться между 4 столбов. Дополнительно в верхней части должна быть смонтирована перекладина для фиксации ног.

	
	
	
	
	Шведская стенка
	В кол-ве 1 шт. Должна быть длиной не менее 2100 мм из совокупности труб диаметром не менее 32 мм (толщиной стенки не менее 2,35 и 3,2 мм). Должна быть закреплена на двух столбах при помощи четырех зажимов.

	
	
	
	
	Брусья
	В кол-ве 2 шт. Должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм, с фанерными накладками под предплечье рук, выполненными из фанеры толщиной не менее 18 мм.

	
	
	
	
	Перекладина с канатом 

	В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Канат полипропиленовый диаметром не менее 30 мм.

	
	
	
	
	Перекладина с гимнастическими кольцами
	В кол-ве 1 шт. должна быть длиной не менее 1200 мм, выполнена из металлической трубы диметром не менее 32 мм с толщиной стенки не менее 3,2 мм. Канат полипропиленовый армированный диаметр не менее 16 мм с двумя кольцами из ламинированной фанеры толщиной не менее 18 мм.

	
	
	
	
	Зажимной элемент (хомут)
	[bookmark: _GoBack]В кол-ве 26 пар. Зажим должен состоять из двух полуколец, размером не менее 190х70х50 мм каждое, изготовленных из алюминия методом литья под давлением, без применения сварки, пайки и т.п. В обоих полукольцах имеются по два сквозных отверстия с цековками на радиусной грани. Зажим должен обеспечивать надежное крепление к столбам за счет силы трения, путем стягивания двух полуколец двумя болтами М10 с внутренним шестигранником, а с ответной стороны колпачковой гайкой. Головка болта и гайка должны быть скрыты в цековках зажима.

	
	
	
	
	Назначение
	Предназначен для комплексного развития мышц пресса, спины, шеи и рук.

	
	
	
	
	Материалы
	Клееный деревянный брус должен быть выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях профессиональными двухкомпонентными красками.
Преимущество алюминиевых изделий:
- высокое качество поверхности;
- низкая пористость и высокая плотность материала, что обеспечивает высокую надежность изделия;
- малая масса, по сравнению со стальными изделиями, что приводит к удешевлению в перевозке и облегчение при монтаже на спортивном оборудовании;
- эстетичный вид металла;
- поддаётся стопроцентной переработке;
- экологичность материала, что сказывается на состоянии охраны здоровья и особенно важно при применении на детских площадках;
- обладает высокой коррозионной стойкостью.
Окрашенный порошковой краской алюминий. Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.

	
	ИТОГО (рубли)
	
	
	
	443 530,0
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